实质性响应一览表
	序号
	实质性响应条款
	投标人响应情况
	差异

	1
	★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
	
	

	2
	★本次采购不接受进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
	
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK20]★2.带宽（-3dB）：DC~500kHz（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	4
	★2.工作距离：标准0.02–8 m（最远≥8 m）（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	5
	★6.振动频率范围：DC～3 MHz（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	6
	★1.分辨率：≥1280*1024（满幅帧率≥15800fps）；1280×808≥20000fps；最高帧率≥1150000fps（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	7
	★5.高动态模式：动态模拟偏执电压调整范围0-100倍；数字增益0-16倍可调；模拟增益×2/×4/×8倍可调（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	8
	★基于尼普科夫阵列螺旋微孔转盘，影像系统：≥1024×1024（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）

	
	

	9
	★物镜：5X、10×、20X、50×（APO）、100X（APO）（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	10
	★镜头安全功能：设备配备压力传感器，并在镜头处进行了弹簧结构设计，确认当镜头碰撞后弹性回缩，进入急停状态大幅减小碰撞冲击力，有效保护镜头和扫描轴，消除人为操作的安全风险（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	11
	★可实现根据给定坐标位置的多点自动化测量，并可实现mark点识别后的自动位置校正、多点自动对焦与测量（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	12
	★1.极限真空度：8X10-5Pa（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）

	
	

	13
	★5.镀膜有效区：200(H)* φ600 mm（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）

	
	

	14
	★10.成膜均匀性≤±5%（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
	
	

	15
		序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	物理核心数：≥8核；
线程：≥16线程 主频：2.8GHz最大睿频5.2GHz；

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	2*16G

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	DDR5

	4
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	2个

	5
	
	
	★固态盘类型
	SSD

	6
	产品规格
	
	★固态存储尺寸
	2.5寸

	7
	产品规格
	
	★单个固态盘数量
	1.92T

	8
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	标机4个最大支持8个

	9
	产品规格
	
	★网卡
	双口千兆

	10
	产品规格
	
	★机箱样式
	4U塔式

	11
	产品规格
	
	★电源
	300W

	12
	产品规格
	
	★操作系统
	Ubuntu

	★所投产品需满足或优于财政部、工业和信息化部印发的《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，投标文件内提供承诺函，格式自拟。



	
	


[bookmark: _GoBack]说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

