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广东省政府采购

公开招标文件

（本文件内容为须填入智慧云平台的关键内容，最终以平台生成的PDF文件为准）

采购计划编号：[采购计划编号]
采购项目编号：[项目编号]
项目名称：广东中科半导体微纳制造技术研究院步进式光刻机采购项目
采购人：广东中科半导体微纳制造技术研究院
采购代理机构：广东国科招标有限公司
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广东省云平台采购项目采购文件

项目编号：[项目编号]

项目名称：广东中科半导体微纳制造技术研究院步进式光刻机采购项目

采购人名称：广东中科半导体微纳制造技术研究院

采购方式：公开招标

获取招标文件的时间期限、地点、方式及售价:

获取招标文件的起止日期： XXXX-XX-XX 至 XXXX-XX-XX
获取招标文件上午起止时间： 00:00:00 至 12:00:00

获取招标文件下午起止时间： 12:00:00 至 23:59:59

获取招标文件的地点：广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn) 
获取招标文件的方式：在线获取
招标文件售价（单位：元）： 免费获取

投标文件提交的截止时间、地点及开标时间：
投标文件提交截止时间： XXXX-XX-XX XX:XX:XX
投标文件提交地点：电子投标文件在智慧云平台线上提交
开标时间： XXXX-XX-XX XX:XX:XX
开标地点：智慧云平台线上开标
采购内容及分包

项目采购包

	采购包
	包名称
	包类别
	预算汇总形式
	报价形式
	价款名称
	包金额（元）
	专门面向中小企业采购
	保证金金额（元）

	
	步进式光刻机
	货物
	包预算制
	总价
	总价
	6,000,000.00
	是
	0


项目采购内容

说明：性质标“是”表示此采购标的为核心产品

	采购包
	编号
	是否核心产品
	品目名称
	采购标的
	单价（元）
	数量
	单位
	品目预算（元）
	是否允许进口
	权重（%）
	面向对象情况
	所属行业名称

	1
	1-1
	是
	A02330300电子工业生产设备
	步进式光刻机
	6,000,000.00
	1
	套
	6,000,000.00
	否
	
	面向中小企业
	工业


项目须知
采购人信息
联系人：邬老师    联系方式：0757-88591810    联系地址：佛山市南海区狮山镇科教路1号
代理机构信息

联系人：罗萃蓥、苏启立      联系方式：020-37674721、020-87687651

联系地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面） 

门户网址：广东国科招标有限公司网（www.gzgkbidding.com）
质疑联系人信息

质疑联系人：罗萃蓥、苏启立      联系方式：020-37674721、020-87687651

传真：020-87685201        邮箱：gzgk@gzgkbidding.com

地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面） 

邮编：510070

专家人数设置

评标委员会总人数：  5 人 

评标专家人数： 4 人

采购人代表人数：  1 人  

开、评标方式

开标方式为：远程开标           评标方式为：现场网上评标

中标供应商确定

中标供应商确定方式为：采购人按照评审报告中推荐的中标候选人确定中标人。

投标有效期

投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天

投标文件数量

纸质投标文件正本 0 份，副本0 份，非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0 份

现场踏勘

本项目是否组织现场踏勘：  否 
代理费用收取方式

本项目采购机构代理费用收取方式：中标供应商
代理服务费收费标准：本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数根据招标代理机构官网（http://www.gzgkbidding.com/index.php?m=Home&c=News&a=detail&id=25）规定的收费标准按货物采购类型进行计算收取。招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。

投标格式设置

单独响应技术偏离表：是

项目兼投不兼中规则：无

商务要求及报价区间

联合体投标

本合同包不接受联合体投标

采购资金支付方式：单位自行支付

最低有效供应商数目信息：3
中标供应商信息

推荐候选人数量： 2 名  中标供应商数量： 1 名  中标金额预分配信息：不预分配

履约保证金

是否收取履约保证金：  否 
合同履约期限

合同履约期限：见“标的提供时间”要求。
标的提供时间及地点

标的提供时间：自合同签订之日起1个月内交货。

标的提供地点：采购人指定地点。

支付期次设置

	支付期次
	支付比例%
	支付说明

	1
	30
	★1.预付款：合同签订生效后，采购人于收到发票后5个工作日内以电汇的方式支付30%合同总额的货款给中标供应商。

	2
	40
	★2.进度款：设备到货并签收后，采购人于收到发票后10个工作日内以电汇的方式支付40%合同总额的货款给中标供应商。

	3
	30
	★3.验收款：设备安装调试完成，并经采购人验收合格后，采购人于收到发票后10个工作日内以电汇的方式支付30%合同总额的货款给中标供应商。

说明：中标供应商凭以下资料申请支付：

（1）收货凭证、送货入库凭证； 

（2）安装调试报告、设备技术调试报告、验收合格报告； 

（3）增值税专用发票

（4）支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。


验收要求
	验收期次
	验收期次说明

	1
	★1、设备调试、培训完成后，采购人在收到供应商项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收指标按技术协议提供参数验收，无故障及设备正常工作为合格。

★2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

★3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

★4、中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。具体资料包括但不限于货物装箱清单、设备使用说明书、电气控制原理图、操作及维护保养手册、产品合格证明书、产品安装指南等。
★5、货物验收所发生的检验费用由中标供应商负担。

★6、设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标供应商负担。

★7、采购人组成验收小组，中标人技术服务人员配合采购人进行设备的开箱检验，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

★8、当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。


供应商响应设置

是否允许供应商分项报价进行细化： 是

其他信息

	内容明细
	内容说明

	包装与运输
	包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。运输过程中确保设备不受污染及损伤。

	保险
	货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。

	安装与调试
	中标供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

中标供应商必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

	技术培训
	中标供应商每台设备提供现场安装调试和培训。

中标供应商应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等。培训内容包括：

（1）设备操作培训：培训设备的具体操作方法及步骤。

（2）维修培训：介绍设备机械及电气结构、维修保养知识、故障诊断及排除方法。

（3）使用技术培训：对用户在工艺和维修等重要技术参数方面及相关注意事项进行技能培训。

（4）培训所需全部费用均由中标供应商负责。

★3.提供工艺必要的培训及工艺操作手册、掩膜版设计指引手册与设备操作、保养培训（培训总时间≥30小时）。

	质量保证期
	质量保证期≥1年；质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。并提供终身维修服务和技术支持。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，软件、系统软件版本终生维护升级。中标供应商须提供终生售后服务和技术支持，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。

在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商须无偿更换同一档次货物。

质量保证期间，中标人须为产品提供定期巡检，并出具设备性能检测和调优报告。

质保期满后，中标人须为采购人提供终身的技术支持：

（1）保修期外零部件的损坏，提供配件成本费报价供采购人参考；

（2）提供软件升级服务；

（3）对采购人提供终身培训和技术支持服务。 

	售后服务
	48小时（含）内设备未恢复需到现场提供维修服务，提供设备故障维修所需备件。


项目概况
项目概况内容

项目编号：[项目编号]

项目名称：广东中科半导体微纳制造技术研究院步进式光刻机采购项目

总体要求说明：

标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

投标人需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

投标人应对采购需求中的设备性能和技术（服务）指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

不允许中标供应商转包、分包项目内容。
符合中小企业政策扶持的企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照招标（采购）文件第三章内容提供相应的资料。

需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（ 财库〔2025〕30号）等。
单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
关于落实中小企业政策的说明：如投标供应商符合中小企业政策扶持的，应填写《中小企业声明函》（货物）（见投标文件格式）作为判定标准，《中小企业声明函》中“采购文件中明确的所属行业”，采购包1是指工业。残疾人福利性单位填写《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）作为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（填写《中小企业声明函》时，关于中小企业划型标准请见《工信部联企业〔2011〕300号》：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）
如投标供应商符合中小企业政策扶持的，《中小企业声明函》应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的模板提供，具体填写要求如下：
“单位名称”应填写采购人名称。
“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。
“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。
“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。
对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。
对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。
“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
从业人员等相关数据指标以上年度末数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员等相关数据指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。
（12）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、规模类型等相关数据应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员等相关数据指标应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。
16.关于《中小企业声明函》的更多填写指引，请见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》中“二、关于投标（响应）文件编制”的内容，网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/articleGd?type=article&id=20b0f8b1-766f-11ef-bf98-f4b78dd1d78b&channelName=%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%85%AC%E5%91%8A&path=%2FworkDynamicsGd。
17.本国产品价格扣除： 

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

（2）供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如未提供，应承担由此产生的不利后果。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，还应出具《关于本国产品比例的声明函》或《关于本国产品比例的承诺函》（以云平台生成的格式为准），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如中标/成交，《关于本国产品比例的声明函》或《关于本国产品比例的承诺函》随中标、成交结果一并公布。
其他说明：

本项目开标方式为远程开标。参与全流程云平台采购项目的供应商登录云平台通过“新供应商开标大厅”进行签到及投标文件的解密，签到需在开标时间前30分钟内完成，不需要委派代表前往开标现场。但为了保证开标程序顺利、高效地完成，投标人亦可委派代表携带CA-key、存储有非加密投标文件的U盘前往开标现场进行签到、解密。
供应商电脑需提前安装CA签章客户端，并运行CA证书。
请各投标人在编制投标文件时注意，涉及签字或签章的地方，请按要求签字或签章后再上传系统。投标文件加密前请注意所有需要签字、签章、盖章的地方是否齐全无缺漏。请保管好CA证书的密码，如遗忘，请及时重置，以免影响投标文件的解密。
投标报价说明：

投标报价说明:货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、验收、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
实现的功能
主要功能：

步进式光刻机：通过高强度光源将掩模版上的电路图案逐步投影到涂有光刻胶的晶圆表面，利用光学系统（照明系统、投影物镜）实现图案微缩。每一步曝光完成后，晶圆台移动至下一位置重复曝光，实现全晶圆覆盖。其主要用于半导体制造中的图形转移，支持高分辨率、大视场曝光，兼容翘曲晶圆和厚胶工艺，适用于先进封装、化合物半导体、MEMS及LED芯片制造。
需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
资格与符合性要求
资格性要求
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或者按照招标公告中的投标文件格式附件1《政府采购供应商资格信用承诺函》的格式提供承诺函。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度或2026年任意1个月的财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明）。或者按照招标公告中的投标文件格式附件1《政府采购供应商资格信用承诺函》的格式提供承诺函。

	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	依据《投标函》相关承诺格式内容或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的其他证明材料。

	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	依据《投标函》相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）


落实政府采购政策需满足的资格要求
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	采购包整体专门面向中小企业，全部货物须由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。


本项目的特定资格要求
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 依据投标函承诺相关要求内容。


符合性要求
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	
	投标函
	投标函

	
	授权文件
	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书

	
	投标有效期
	投标有效期：90天

	
	签署、盖章
	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章

	
	投标报价
	投标报价是固定价且未超过本项目采购预算

	
	带“★”号条款
	能满足采购需求的主要参数（带“★”号条款）

	
	附加条件
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件

	
	其他无效情形
	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形

	
	进口情况
	采购文件不允许进口产品参与投标时未以进口产品投标


技术标准与要求
说明：性质标“★”表示该参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

采购包1：

附表一：步进式光刻机
	参数性质
	编号
	具体技术（参数）要求

	
	
	（一）设备配置：

	
	
	1.至少具备一套照明系统、一套自动对焦系统。

	
	
	2.至少具备一可稳定承载8英寸及以下尺晶圆的可移动平台。

	
	
	▲3.至少具备一套适用于曝光的镜头模组、一套预对准系统、一套自动对准系统。

	
	
	4.至少具备一套用于在曝光过程的自动调平与聚焦控制系统。

	
	
	▲5.至少配备一套适配光罩盒及卡塞盒、一套精度数据监控检测必要光罩及工具。

	
	
	★6.提供精度数据监控检测必要光罩及工具

	
	
	（二）晶圆尺寸要求：

	
	
	★1.适用于6英寸与8英寸晶圆，且设备应具备6英寸晶圆与8英寸晶圆切换功能

	
	
	▲2.适用于6英寸及以下光罩。

	
	
	★3.支持晶圆厚度范围应包含500微米-1300 微米。

	
	
	（三）设备性能需求：

	
	
	1.照明系统：

	
	
	★1.1光源光强应≥500mW/cm2

	
	
	1.2 光源光强均匀性应满足在-1.5%-1.5%以内（含±1.5%），（@数值孔径0.63、相干因子0.65）；光积分器剂量精度范围应控制在-1.5%-1.5%以内（含±1.5%）。

	
	
	1.3掩膜版遮光片精度要求应满足刀片角度偏差≤3000ppm与边缘过渡区域面积范围应≤90um。

	
	
	2.自动对准系统：

	
	
	▲2.1静态调平重复性：3倍标准差的聚焦重复性应≤0.08um、3倍标准差的水平定位重复性应≤6ppm（X、Y方向需同时满足）。

	
	
	▲2.2动态调平重复性：3倍标准差的聚焦重复性应≤0.1um、3倍标准差的水平定位重复性应≤10ppm（X、Y方向需同时满足）。

	
	
	2.3焦点不均匀性应满足在-10ppm-10ppm以内（含±10ppm）。

	
	
	▲3.载片平台：X轴与Y轴的正交性及缩放比例偏差均应满足在-1ppm-1ppm以内（含±1ppm）。

	
	
	4.镜片模组：

	
	
	★4.1投影镜头的畸变误差（X、Y方向需同时满足）≤50nm。

	
	
	4.2焦距深度≥0.6um。

	
	
	（四）设备工艺要求：

	
	
	1.无掩膜全开曝光模式下，要求满足光路无颗粒、投射图案无光斑缺陷。

	
	
	2.载片台及承载掩模版的结构件

	
	
	★2.1载片台步进精度（@3倍标准差）应≤50nm

	
	
	2.2掩膜版旋转误差应≤15nm，掩膜版旋转重复性≤25nm。

	
	
	3.机械预对准精度（@3倍标准差）≤100um。

	
	
	★4.最小可分辨线宽与间距应均≤0.35um。

	
	
	5.自动调焦系统的测量重复性（@3倍标准差）≤0.15um。

	
	
	★6.宽带模式自动对准精度（@X或Y方向，均值与3倍标准差之和）≤70nm。

	
	
	7.系统基线漂移量（@3倍标准差）≤30nm。

	
	
	8.每小时处理的晶圆数量（@30次曝光/片，包含自动全局对准方法）应≥55片。

	
	
	▲9.工艺稳定性：①至少50次掩膜版加载/卸载无故障、②每批次至少100片晶圆传输无故障。

	
	
	★10.光刻工艺套刻误差应≤70nm。

	
	
	★11.应支持兼容与采购人已有品牌光刻机的互相套刻（采购人已购置品牌为Nikon与Canon）。

	
	
	（五）其他要求：

	
	
	★1.应提供完整设备操作手册（包含设备保养、操作、维修及电路图）、光罩编程模版及作业程序编程模版、光罩编程模版及作业程序编程模版。

	
	
	★2.设备稳定性监控：提供精度数据监控检测必要光罩及工具。


评标方法及标准
本合同包评标办法：综合评分法

已设置评审因素总分：100分

技术部分：45分

商务部分：15分

价格分：40分
技术部分 （45分）

 说明：带“是”标志评分因素为客观分，评审时要求评审专家结果一致。

	序号
	评审因素
	分值
	客观分
	评审标准

	
	技术要求响应程度1
	21
	是
	重要技术响应程度：“技术标准与要求”中带“▲”条款（共7项）完全响应或正偏离的，得21分，每出现一项未响应或不满足或负偏离的扣3分，本项最低得0分。
备注：如采购需求中有要求提供证明资料的，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。

	
	技术要求响应程度2
	13
	是
	一般技术响应程度：一般技术参数条款（“技术标准与要求”中除“★”及“▲”之外的条款）完全满足或正偏离的得13分，共13项， 每有一项未响应或不满足或负偏离的扣1分，本项最低得0分。
备注：如采购需求中有要求提供证明资料的，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。以最小级别序号为准。

	
	项目实施方案（一）
	3
	是
	结合“包装与运输”、“安装与调试”及“技术培训”（标注“★”条款除外），评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案应包括：

供货时间进度安排；

安装调试方案；
培训方案。

提供全部内容得3分，每缺1项扣1分。

	
	项目实施方案（二）
	8
	否
	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案（一）详细内容进行综合评审：

（1）方案完全满足或优于采购需求。具体表现为：项目实施方案对需求响应全面具体，能提出合理、可直接执行的实施方案，有效保障本项目实施，有利于实现服务效果，得8分；

（2）方案基本满足采购需求。具体表现为：项目实施方案对需求响应全面，提出具有一定执行性的实施方案，能基本保障本项目服务实施，基本满足服务效果，得5分；

（3）方案不能满足采购需求。具体表现为：项目实施方案对需求响应不全面，提出的方案合理性不足、针对性不强或难以执行的，无法保障本项目服务实施，达不到服务效果，得1分；

（4）没提供方案，得0分。


商务部分 （15分）

 说明：带“是”标志评分因素为客观分，评审时要求评审专家结果一致。

	序号
	评审因素
	分值
	客观分
	评审标准

	
	同类项目业绩
	6
	是
	投标人每提供一个自2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）与本次所投产品相同类型项目的业绩:每提供一个合同内容包含步进式光刻机的销售或制造的，得1.5分，本项最高得6分。

备注：

（1）提供合同关键页（合同关键页包括：合同项目名称、采购标的名称、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期）扫描件并加盖投标人公章，不提供或专家无法认定的不得分。

（2）通过合同关键信息无法判断是否得分或是否符合同类项目要求的，还须同时提供能证明合同得分的其它技术文件资料。

（3）专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	质量保证期要求
	2
	是
	质量保证期在满足最低要求（1年）的基础上，每多提供半年得1分，本项最高得2分。
注：投标时提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。

	
	售后服务方案（一）
	1.5
	是
	结合“质量保证期”（质量保证期要求除外）及“售后服务”，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包括：
维护保养方案；

故障解决方案；

售后应急措施。

提供全部内容 得1.5分，每缺1项扣0.5分。

	
	售后服务方案（二）
	5.5
	否
	评标委员会根据投标人提供售后服务方案（一）的详细内容进行综合评审：

（1）方案完全满足或优于采购需求。具体表现为：售后服务方案对需求响应全面具体，能提出合理、可直接执行的实施方案，有效保障本项目实施，有利于实现服务效果，得5.5分；

（2）方案基本满足采购需求。具体表现为：售后服务方案对需求响应全面，提出具有一定执行性的实施方案，能基本保障本项目服务实施，基本满足服务效果，得3分；

（3）方案不能满足采购需求。具体表现为：售后服务方案对需求响应不全面，提出的方案合理性不足、针对性不强或难以执行的，无法保障本项目服务实施，达不到服务效果，得1分；

（4）没提供方案，得0分。


异常低价审查

	异常低价审查
	异常低价审查
	异常低价审查：本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价， 则为（1-下浮率报价）。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


价格扣除

	序号
	评审因素
	适用对象
	百分比（%）
	评审标准

	
	节能、

环境标志
	1、如本次采购产品属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。
2、如属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。
特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。


价格分（40分）
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	　1
	投标报价得分
	40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


汇总、排序说明

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，名次按技术（服务）评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

其他附件
合同书格式

注： 

1、合同具体事项须根据采购文件的约定及乙方投标文件的承诺执行；

2、本项目合同为中小企业预留合同。
政府采购合同

采 购 合 同

                              合同编号：

                              签订日期：

                              签订地点：

甲方（买方）：广东中科半导体微纳制造技术研究院
地址：佛山市南海区狮山镇科教路一号

电话/Tel：                        传真/Fax：

乙方（卖方）：

地址：
电话/Tel：                        传真/Fax：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，本着平等、互利原则，就甲方向乙方采购下列设备事宜签订本合同，以兹信守。

1、合同标的

甲方向乙方采购设备的详情以设备采购清单为准，该清单作为本合同附件一。

2、权利保证

2.1乙方保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权和其他权利。

2.2乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

2.3未经甲方事先书面通知，乙方不得将甲方提供的任何合同条文、规格、设计、图纸、样品或资料（以下统称“保密信息”）提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人提供，也应限于履行本合同的必要范围且应确保接收保密信息的人承担的保密责任不低于本合同约定的程度。本合同解除或终止后保密条款仍然适用，不受时间限制。

3、质量要求
3.1乙方出售的设备应当是全新的、未使用过的，符合本合同所约定的设备品牌、规格、型号、样式，达到的质量标准为合格，且符合国家、甲方所在地和行业标准。
3.2乙方在交货时应当向甲方提供质量检验合格证明，如属于列入强制性设备认证目录内的设备，需提供国家强制性设备认证证书。
3.3如果甲、乙双方在履行本合同过程中对本合同关于质量标准的约定发生认识分歧及/或出现约定不明的情形、且无法协商解决的，甲乙双方一致同意采用国家的、甲方所在地地方性的、行业性的质量标准。如果同时存在两种（含）以上质量标准的，应当以要求较高者为准。
4、包装及运输
4.1包装标准：乙方必须提供适合设备运输和存储要求的有效包装并且包装适合于远程运输, 防潮、防水、防震、防静电、防锈。包装费用（无论甲方是否提出了特殊的包装要求）已包含在合同价款中而不另行单独计算。
由于包装不当造成设备在运输或装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方承担。包装箱内必须有装箱清单、设备使用说明书、“三包”（包修、包换、包退）凭证、质量检验合格证明（或是对等的证明文件）、随配附件、工具和备品、备件等，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.2设备的运输方式：               （空运/陆运/水运/多式联运）。
4.3乙方负责将设备运至本合同约定的交货地点并按照甲方要求卸货，设备运输、装卸、保险等相关费用由乙方承担。
4.4交货时间：                 。
4.5交货地点：                 。
4.6交货方式：现场交货。
4.7风险转移：设备经甲乙双方最终验收合格并共同签署验收报告之日视为实际交付日期。实际交付日期以前设备毁损、灭失的风险由乙方承担。实际交付日期以后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
4.8双方代表：甲方委派其代表（姓名        ；电话        ）负责办理设备接收、验收手续；乙方委派其代表（姓名        ；电话        ）负责办理设备交付、验收手续。
5、验收
5.1外观验收（即开箱检验）：
设备送达交货地点时，甲乙双方应当进行外观验收，甲方应当依据招标文件或本合同约定的技术规格和数量要求进行现场外观验收。

设备须为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追溯查阅，所有随设备附件必须齐全。
外观、技术规格和数量符合招标文件或本合同约定的，给予签收，外观验收不合格的不予签收，乙方应当按照甲方的要求无条件予以更换，因此而产生的全部费用均由乙方承担。构成迟延交货的，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。验收合格后由甲乙双方签署外观验收单，甲乙双方各执一份。

5.2安装调试与培训：
设备的安装、调试应在外观验收合格后当天/【    】天内完成。乙方须指派工程技术人员携带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表到甲方交货地点负责安装、调试，并按附件二的约定对甲方人员进行技术培训，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。乙方必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
5.3 最终验收：

5.3.1设备调试、培训完成后，甲方在收到乙方项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收指标按技术协议提供参数验收，无故障及设备正常工作为合格。

5.3.2交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③设备来源国官方标准。

5.3.3验收时，乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。具体资料包括但不限于货物装箱清单、设备使用说明书、电气控制原理图、操作及维护保养手册、产品合格证明书、产品安装指南等。

5.3.4验收过程中，因设备质量问题发生争议时，由甲方所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5.3.5设备验收所发生的检验费用由乙方负担。

5.3.6设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由乙方负担。

5.3.7验收时，出现不合格产品时，乙方须无条件更换合格产品。除甲方书面认可外，不接受任何形式的降格处理。更换后，乙方应重新提交验收申请，按本条第5.3.1款重新组织验收。若更换2次后验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应在甲方要求的期限内退还已收取的全部款项，承担拆卸、运输、保险等退货费用，并按本合同约定承担违约责任。

5.3.8 最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告。

5.4特别约定：
5.4.1如设备存在隐蔽性质量瑕疵，甲乙双方签署确认的验收报告不得作为减轻或者免除乙方法律责任的理由。
5.4.2若甲乙双方在本合同之外另行签订设备技术协议的，相关安装、调试、验收方法及标准与本合同相冲突之处，以设备技术协议为准。

6、技术培训
关于技术培训的约定： 见本合同附件二。
7、合同价款及支付方式
7.1合同价款总额：
合同价款总额为（大写）人民币      元整（小写：¥      元），其中包括了设备价款、随配附件、工具、备件、13%增值税税款、乙方应缴纳的政策性规费及包装、运输、安装、调试、验收、技术培训、技术资料、售后服务、质保期服务等所发生的全部含税费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
7.2付款方式：
(1)预付款:
支付比例30%，甲乙双方签订本合同后【  】个工作日内，甲方向乙方支付预付款(合同价款总额的30%)，即（大写）人民币      元整（小写：¥      元）。乙方须在支付前向甲方提供所需支付等额的增值税专用发票。
(2)第二笔进度款:
支付比例 40%，设备到货并签收后，甲方收到发票后10个工作日内以电汇方式向乙方支付发货前验收款(合同价款总额的40%)，即（大写）人民币      元整（小写：¥      元）。
(3)第三笔验收款:
支付比例30%，设备到货安装调试完成，并经甲乙双方验收合格后，乙方凭与应付款等额的增值税专用发票向甲方申请支付，甲方于收到发票后10个工作日内以电汇的方式向乙方支付第三笔货款(合同价款总额的30%)，即（大写）人民币      元整（小写：¥      元）。
7.3收款账户：
乙方指定收款账户如下：
户名：
开户银行： 

账号：
8、税费

本合同价款总额为含税费用，乙方必须按照本合同约定向甲方开具增值税专用发票。因乙方开据的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具合法的增值税专用发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。                                                                                                                                                                                                                                                                           

9、设备质保期与质保服务
9.1设备质保期为【   】个月，自甲乙双方代表在设备安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。
（1）乙方应当根据甲方要求，以电话、短信、微信、电子邮件、上门服务等最便捷、最有效的方式免费为甲方提供技术支持，确保甲方能够正常使用设备。
（2）非因甲方及/或第三方人为原因造成设备无法正常使用的，乙方应当在收到甲方通知后4小时内到达现场，12小时内修复。通知方式包括电话、短信、微信、电子邮件、信函等，由甲方自主选择。维修设备易碎帖或条码或客服标识等标识被破坏的，乙方不得拒绝提供质保期服务或以此为理由向甲方收取任何售后服务费用。
（3）乙方对于质保期内非因甲方及/或第三方人为原因造成设备无法正常工作而产生的维修工作不收取任何费用，包括材料费、人工费、交通费、运输费、拆装费等。
（4）质保期内，乙方预计维修期或者实际维修期超过5日的，或在故障现场不能修复设备的，甲方有权要求乙方无偿提供替代设备，同时，乙方负责免费返厂维修。替代设备的性能和功能不得低于处于维修期的设备，数量不得少于处于维修期设备的数量。乙方若更换设备或更换设备零部件的，应提前通知甲方，并征得甲方同意。
（5）质保期内，设备累计经3次维修后再次因非甲方及/或第三方人为原因无法正常工作的，甲方有权要求退货或者换货，由此产生的费用，包括但不限于拆装费、运输费等均由乙方承担。乙方拒绝履行退、换货义务的，甲方有权将相关款项（=设备单价×退、换设备数量）直接从尚未支付的合同价款中扣除，不足部分由乙方另行补足。
（6）质保期内，因甲方及/或第三方原因造成设备损坏的，相关费用由甲方承担，但乙方同意按照其正常价格的【   】%收费。乙方到甲方通知后应按照质保期内的服务标准提供售后服务。乙方维修价格表作为本合同附件三。
9.2甲乙双方因对造成设备不能正常工作的原因产生争议且无法协商解决的，相关费用由甲方乙方各承担50%的比例垫付，最终由过错方承担。如经检测鉴定设备确有质量瑕疵的，甲方有权将检测鉴定费用直接从尚未支付的合同价款中扣除。
9.3乙方拒绝提供质保服务及/或提供的质保服务不符合本合同约定的，甲方有权自行或者委托第三方采取合理的补救措施，相关费用由乙方承担，甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣除。
10、违约责任
10.1甲乙双方应当全面履行本合同。任何一方不履行或不完全履行本合同约定内容的，即构成违约。因此给对方造成经济损失的，违约方应当赔偿守约方全部经济损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失以及守约方为维护自身合法权益而支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、财产保全担保费或保险费等费用。
10.2甲方若未按本合同约定支付款项（因乙方原因或不可抗力原因导致付款延迟的除外），每逾期一日，应当向乙方支付相当于合同价款总额万分之五（每日）的违约金，违约金总额不超过合同总价款，违约金不能免除甲方继续支付合同价款的责任和义务。逾期支付超过30日的，乙方有权单方解除本合同。
10.3乙方应当在约定的时间和地点，将符合本合同约定的全部设备交付给甲方，否则即构成迟延交货。每逾期一日，应当向甲方支付相当于合同价款总额万分之五（每日）的违约金，违约金总额不超过合同总价款，违约金不能免除乙方继续交货的责任和义务。逾期交付超过30日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应当将已经收取的款项退还给甲方，并自担费用将已经交付的设备运离甲方处。同时，乙方应当按照已经收取款项总额的30%的标准向甲方支付违约金，乙方还应当另行赔偿甲方全部经济损失。
自合同解除之日起超过15日乙方仍未将设备运离甲方处的，视为乙方放弃权利，甲方有权将设备自行处理。
10.4乙方向甲方出售的设备存在权利瑕疵导致相关权利人向甲方索赔，包括权利人要求甲方承担连带责任的情形，乙方应当作为第一赔偿责任人参加调解、和解、诉讼、仲裁活动并履行赔偿责任。乙方违反本条约定的，应当承担违约责任，并赔偿甲方全部经济损失。
10.5乙方提供的设备，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。若乙方向甲方出售的设备存在权利瑕疵或存在设计、工艺或材料的缺陷和其它质量问题，导致他人向甲方索赔，致使甲方因此遭受任何损失的，乙方须赔偿甲方全部经济损失（包括但不限于甲方所支出的赔偿金、补偿金、罚金、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、财产保全担保费或保险费等费用）。
11、不可抗力
11.1在本合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能全部或部分履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起5个自然日内通知其他方，并向其他方提交由当地公证部门出具的有关不可抗力发生的书面证明。
11.2遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失。按照不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本合同或解除本合同。
12、法律适用与争议解决
12.1法律适用：
本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律并受中华人民共和国法院管辖。
12.2争议解决：
履行本合同过程中发生争议的，由双方协商解决。如协商不能解决的，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
因该争议所产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、财产保全担保费或保险费等）由违约方（败诉方）承担。
13、通知与送达
13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同首部约定的地址、联系人和通信终端。
一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
13.2任何一方就本合同相关事宜发送通知的，通知在下列日期视为送达：
（1）若由专人递交，在递交时即为送达；
（2）若以快递发送，以收件人签收日为送达日，非因不可抗力事由收件人未签收的，以寄出日后第三个工作日为送达日；
（3）若以传真发出，发送时即视为送达，以完整的发送记录为凭证；
（4）若以电子邮件发出，在电子邮件进入接收电子邮件的特定系统后视为送达。
14、附则
14.1合同送达条款、法律适用与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
14.2双方确认：均已详细阅读并理解本合同内容,清楚各自的权利、义务。本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行以补充协议形式作出约定。
14.3本合同自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。本合同附件包括：
附件一：《设备采购清单》；

附件二：《技术培训》；

附件三：《备件及维修价格表》。
（以下无正文）
甲方：广东中科半导体微纳制造技术研究院（盖章）
法定代表人或授权代表：（签章）

        年        月        日

乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签章）

        年        月        日
附件一

设备采购清单

	序号
	设备名称
	设备品牌、型号规格、生产厂家及国别
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：人民币
	（小写）￥：


附件二

技术培训

（如无需技术培训，可以删除该附件）

本合同履行过程中，乙方应对甲方相关工作人员进行免费的技术指导与培训，完成对设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除等方面的培训，培训要解决管理、使用、维护等人员的使用要求，以最终达到相关管理人员和使用人员能够熟练使用、维护设备为止。

具体方案如下：

	序号
	类别
	培训内容
	对象
	时间
	地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件三

备件及维修价格表

（若供应商自行提供备件及维修价格清单，可以删除该附件）

	序号
	名称
	生产厂家、
产地
	品牌、规格、
型号
	备品备件数量
	换新价

（元）
	维修价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件1政府采购供应商资格信用承诺函
政府采购供应商资格信用承诺函
致：（采购人、采购代理机构）

我方参与    （项目编号：）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：
日期：
说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。
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